DIMENSIONAMENTO SISTEMI DI DISPERSIONE PER SUBIRRIGAZIONE
(Insediamento < 200 A.E.)
SCARICO NUMERO  ____________________________________
UBICAZIONE:     	GAUSS-BOAGA:   EST _____________  NORD _______________ 
COMUNE   ________________   VIA _______________________

     VOLUME IMHOFF (calcolato ai sensi della Delib. CITAI 1977): 
       COMPARTO SEDIMENTAZIONE_______________________
 COMPARTO FANGO_______________________
TOTALE COMPARTI __________________

     MASSIMO LIVELLO DELLA FALDA (m da p.c.) _________________________ 

     PROFONDITA’ FONDO SCAVO TRINCEA ______________  

    DISTANZA TRA MASSIMO LIVELLO DELLA FALDA E LA PROFONDITA’ FONDO SCAVO TRINCEA _________________________ 

     LITOLOGIA SUPERFICIALE ______________________  
    
     PERMEABILITA’ (m/s) ___________________________

     AREA VULNERABILE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 3297 DEL 11/10/06                Sì                 NO

     FONTE DEI DATI GEOLOGICI __________________________________________

     N° A.E. ____
 
     LUNGHEZZA SISTEMA DI DISPERSIONE (m)  _____
(Ricavabile dalla seguente tabella - Delibera CITAI, 13 febbraio 1977)
Litologia	Lunghezza sistema di dispersione (ml/AE)	
Sabbia sottile, materiale leggero di riporto	2	
Sabbia grossa e pietrisco	3	
Sabbia sottile con argilla	5	
Argilla con sabbia	10	

NOME E COGNOME DEL COMPILATORE _______________________________________

FIRMA ________________________________________________________________________